[FileInfo]
FileName=THERMOBARIER.eds
FileVersion=1
FileRevision=1
EDSVersion=4.0
Description=
CreationTime=11:17AM
CreationDate=02-25-2019
CreatedBy=CANFestival
ModificationTime=11:17AM
ModificationDate=02-25-2019
ModifiedBy=CANFestival

[DeviceInfo]
VendorName=CANFestival
VendorNumber=0x00000000
ProductName=tbarier
ProductNumber=0x00000000
RevisionNumber=0x00000000
BaudRate_10=1
BaudRate_20=1
BaudRate_50=1
BaudRate_125=1
BaudRate_250=1
BaudRate_500=1
BaudRate_800=1
BaudRate_1000=1
SimpleBootUpMaster=0
SimpleBootUpSlave=1
Granularity=8
DynamicChannelsSupported=0
CompactPDO=0
GroupMessaging=0
NrOfRXPDO=0
NrOfTXPDO=0
LSS_Supported=0

[DummyUsage]
Dummy0001=0
Dummy0002=1
Dummy0003=1
Dummy0004=1
Dummy0005=1
Dummy0006=1
Dummy0007=1

[Comments]
Lines=0

[MandatoryObjects]
SupportedObjects=3
1=0x1000
2=0x1001
3=0x1018

[1000]
Comment=
ParameterName=Device Type
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1001]
Comment=
ParameterName=Error Register
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[1018]
Comment=
ParameterName=Identity
ObjectType=0x9
SubNumber=5

[1018sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[1018sub1]
ParameterName=Vendor ID
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1018sub2]
ParameterName=Product Code
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1018sub3]
ParameterName=Revision Number
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1018sub4]
ParameterName=Serial Number
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[OptionalObjects]
SupportedObjects=12
1=0x1003
2=0x1008
3=0x1010
4=0x1011
5=0x1012
6=0x1014
7=0x1017
8=0x1021
9=0x1022
10=0x1200
11=0x6402
12=0x6403

[1003]
Comment=
ParameterName=Pre-defined Error Field
ObjectType=0x8
SubNumber=2

[1003sub0]
ParameterName=Number of Errors
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[1003sub1]
ParameterName=Standard Error Field
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1008]
Comment=
ParameterName=Manufacturer Device Name
ObjectType=0x7
DataType=0x0009
AccessType=ro
DefaultValue=SIB-02TI
PDOMapping=0

[1010]
Comment=
ParameterName=Store parameters
ObjectType=0x9
SubNumber=8

[1010sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=7
PDOMapping=0

[1010sub1]
ParameterName=Save All Parameters
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1010sub2]
ParameterName=Save Communication Parameters
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1010sub3]
ParameterName=Save Application Parameters
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1010sub4]
ParameterName=Save Manufacturer Parameters 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1010sub5]
ParameterName=Save Manufacturer Parameters 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1010sub6]
ParameterName=Save Manufacturer Parameters 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1010sub7]
ParameterName=Save Manufacturer Parameters 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1011]
Comment=
ParameterName=Restore Default Parameters
ObjectType=0x9
SubNumber=8

[1011sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=7
PDOMapping=0

[1011sub1]
ParameterName=Restore All Default Parameters
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1011sub2]
ParameterName=Restore Communication Default Parameters
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1011sub3]
ParameterName=Restore Application Default Parameters
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1011sub4]
ParameterName=Restore Manufacturer Defined Default Parameters 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1011sub5]
ParameterName=Restore Manufacturer Defined Default Parameters 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1011sub6]
ParameterName=Restore Manufacturer Defined Default Parameters 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1011sub7]
ParameterName=Restore Manufacturer Defined Default Parameters 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1012]
Comment=
ParameterName=TIME COB ID
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1014]
Comment=
ParameterName=Emergency COB ID
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
DefaultValue=$NODEID+0x80
PDOMapping=0

[1017]
Comment=
ParameterName=Producer Heartbeat Time
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[1021]
Comment=
ParameterName=Store EDS
ObjectType=0x7
DataType=0x000F
AccessType=ro
DefaultValue=
PDOMapping=0

[1022]
Comment=
ParameterName=Storage Format
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=ro
DefaultValue=128
PDOMapping=0

[1200]
Comment=
ParameterName=Server SDO Parameter
ObjectType=0x9
SubNumber=3

[1200sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[1200sub1]
ParameterName=COB ID Client to Server (Receive SDO)
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=1567
PDOMapping=0

[1200sub2]
ParameterName=COB ID Server to Client (Transmit SDO)
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=1439
PDOMapping=0

[6402]
Comment=
ParameterName=Read Analogue Input 32 Bit
ObjectType=0x8
SubNumber=3

[6402sub0]
ParameterName=Number of Analogue Input 32 Bit
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[6402sub1]
ParameterName=Analogue Input 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0004
AccessType=ro
Comment=Сырые данные в единицах ацп 1-й канал
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[6402sub2]
ParameterName=Analogue Input 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0004
AccessType=ro
Comment=Сырые данные в единицах ацп 2-й канал
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[6403]
Comment=
ParameterName=Read Analogue Input Float
ObjectType=0x8
SubNumber=10

[6403sub0]
ParameterName=Number of Analogue Input Float
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=9
PDOMapping=0

[6403sub1]
ParameterName=Analogue Input 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=Внутренняя температура с датчика на плате
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub2]
ParameterName=Analogue Input 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=Температура с внешнего датчика 1-й канал
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub3]
ParameterName=Analogue Input 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=Температура с внешнего датчика 2-й канал
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub4]
ParameterName=Analogue Input 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=Сопротивление внешнего датчика 1-й канал(если датчик - термосопротивление)
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub5]
ParameterName=Analogue Input 5
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=Сопротивление внешнего датчика 2-й канал(если датчик - термосопротивление)
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub6]
ParameterName=Analogue Input 6
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=ЭДС внешнего датчика 1-й канал(если датчик - термопара)
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub7]
ParameterName=Analogue Input 7
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=ЭДС внешнего датчика 2-й канал(если датчик - термопара)
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub8]
ParameterName=Analogue Input 8
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=Значение тока первого выхода
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[6403sub9]
ParameterName=Analogue Input 9
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=ro
Comment=Значение тока второго выхода
Save=0
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[ManufacturerObjects]
SupportedObjects=27
1=0x2000
2=0x2001
3=0x2002
4=0x2011
5=0x2021
6=0x202D
7=0x202E
8=0x202F
9=0x3215
10=0x3216
11=0x3217
12=0x3218
13=0x3219
14=0x321A
15=0x321B
16=0x321C
17=0x321D
18=0x321E
19=0x321F
20=0x3220
21=0x3221
22=0x3222
23=0x3223
24=0x3224
25=0x3225
26=0x3226
27=0x3227

[2000]
Comment=
ParameterName=Identification
ObjectType=0x9
SubNumber=7

[2000sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=6
PDOMapping=0

[2000sub1]
ParameterName=Controller ID
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=5
PDOMapping=0

[2000sub2]
ParameterName=SW Ver
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=500101
PDOMapping=0

[2000sub3]
ParameterName=SW Build
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2000sub4]
ParameterName=CPU ID1
ObjectType=0x7
DataType=0x001B
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2000sub5]
ParameterName=CPU ID2
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2000sub6]
ParameterName=EDS Version
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001]
Comment=
ParameterName=General Status
ObjectType=0x9
SubNumber=14

[2001sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=13
PDOMapping=0

[2001sub1]
ParameterName=Restart reason
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub2]
ParameterName=Restart count
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub3]
ParameterName=Time from start s
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub4]
ParameterName=Time from start m
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub5]
ParameterName=Time from start H
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub6]
ParameterName=Time from start D
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub7]
ParameterName=Time WO power s
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub8]
ParameterName=Voltage detect
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001sub9]
ParameterName=Memory status
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001subA]
ParameterName=Reboot
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001subB]
ParameterName=Flash page version
ObjectType=0x7
DataType=0x0004
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001subC]
ParameterName=Settings saved
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2001subD]
ParameterName=Free Page Vol
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2002]
Comment=
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes
ObjectType=0x8
SubNumber=11

[2002sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=10
PDOMapping=0

[2002sub1]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub2]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub3]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub4]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub5]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 5
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub6]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 6
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub7]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 7
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub8]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 8
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002sub9]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 9
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2002subA]
ParameterName=Ignore Indication EMCY Error Codes 10
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[2011]
Comment=
ParameterName=RS comm params 1
ObjectType=0x9
SubNumber=9

[2011sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=8
PDOMapping=0

[2011sub1]
ParameterName=Protocol
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=0 - Off, 1 - Modbus, 2 - IEC60970-101
Save=1
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[2011sub2]
ParameterName=Mode
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=0 - Slave, 1 - Master
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2011sub3]
ParameterName=Speed
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=9600
PDOMapping=0

[2011sub4]
ParameterName=Data bits
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=8
PDOMapping=0

[2011sub5]
ParameterName=Parity
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=0 - None, 1 - Even, 2 - Odd
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2011sub6]
ParameterName=Stop bits
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=1 or 2
Save=1
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[2011sub7]
ParameterName=ModBus Answer Delay
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[2011sub8]
ParameterName=Device Address
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=245
PDOMapping=0

[2021]
Comment=
ParameterName=CAN comm params 1
ObjectType=0x9
SubNumber=9

[2021sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=8
PDOMapping=0

[2021sub1]
ParameterName=Enable
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2021sub2]
ParameterName=Speed
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2021sub3]
ParameterName=Filter Enable
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2021sub4]
ParameterName=Synchronization Jump Width
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2021sub5]
ParameterName=Time Segment 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2021sub6]
ParameterName=Time Segment 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2021sub7]
ParameterName=CAN Prescaler
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[2021sub8]
ParameterName=CAN Clock Frequency
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=0

[202D]
Comment=
ParameterName=NodeID Online
ObjectType=0x8
SubNumber=2

[202Dsub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[202Dsub1]
ParameterName=NodeID Online 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[202E]
Comment=
ParameterName=NodeID Enable
ObjectType=0x8
SubNumber=2

[202Esub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[202Esub1]
ParameterName=NodeID Enable 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[202F]
Comment=
ParameterName=NodeIDs
ObjectType=0x8
SubNumber=2

[202Fsub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=1
PDOMapping=0

[202Fsub1]
ParameterName=NodeIDs 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=0
DefaultValue=31
PDOMapping=0

[3215]
Comment=
ParameterName=Sensor Class
ObjectType=0x8
SubNumber=3

[3215sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Класс датчика - термопара/термосопротивление
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[3215sub1]
ParameterName=Sensor Class 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=термосопротивление = 0, термопара = 1
Save=1
DefaultValue=1
PDOMapping=1

[3215sub2]
ParameterName=Sensor Class 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=термосопротивление = 0, термопара = 1
Save=1
DefaultValue=1
PDOMapping=1

[3216]
Comment=
ParameterName=Line Number
ObjectType=0x8
SubNumber=3

[3216sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Cхема подключения 2,3,4-проводная
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[3216sub1]
ParameterName=Line Number 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=2, 3, 4
Save=1
DefaultValue=4
PDOMapping=1

[3216sub2]
ParameterName=Line Number 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=2, 3, 4
Save=1
DefaultValue=4
PDOMapping=1

[3217]
Comment=
ParameterName=Thermoresistance Sensor Type
ObjectType=0x8
SubNumber=3

[3217sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Тип термосопротивления Pt100, Pt1000, ...
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[3217sub1]
ParameterName=Thermoresistance Sensor Type 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=PT50(385) =  1, PT100(385) = 2, PT1000(385) = 3,  PT50(391) = 4, PT100(391) = 5, PT1000(391) = 6, CU50(426) = 7, CU100(426) = 8, NI100 = 9, 10 - сопротивление
Save=1
DefaultValue=2
PDOMapping=1

[3217sub2]
ParameterName=Thermoresistance Sensor Type 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=PT50(385) =  1, PT100(385) = 2, PT1000(385) = 3,  PT50(391) = 4, PT100(391) = 5, PT1000(391) = 6, CU50(426) = 7, CU100(426) = 8, NI100 = 9, 10 - сопротивление
Save=1
DefaultValue=2
PDOMapping=1

[3218]
Comment=
ParameterName=Thermocouple Sensor Type
ObjectType=0x8
SubNumber=3

[3218sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Тип термопары K, B, J, ...
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[3218sub1]
ParameterName=Thermocouple Sensor Type 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=R = 1, S = 2, B = 3,	J = 4, T = 5, K = 6, N = 7, A1 = 8, A2 = 9, A3 = 10, L = 11, Voltmeter Gain 1 = 12, Voltmeter Gain 4 = 13, E = 14, M = 15
Save=1
DefaultValue=6
PDOMapping=1

[3218sub2]
ParameterName=Thermocouple Sensor Type 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=R = 1, S = 2, B = 3,	J = 4, T = 5, K = 6, N = 7, A1 = 8, A2 = 9, A3 = 10, L = 11, Voltmeter Gain 1 = 12, Voltmeter Gain 4 = 13, E = 14, M = 15
Save=1
DefaultValue=6
PDOMapping=1

[3219]
Comment=
ParameterName=In Min Max
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[3219sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Минимум/максимум входной шкалы
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[3219sub1]
ParameterName=In Min Max 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Минимум 1-й канал
Save=1
DefaultValue=-50.0
PDOMapping=1

[3219sub2]
ParameterName=In Min Max 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Максимум 1-й канал
Save=1
DefaultValue=500.0
PDOMapping=1

[3219sub3]
ParameterName=In Min Max 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Минимум 2-й канал
Save=1
DefaultValue=-50.0
PDOMapping=1

[3219sub4]
ParameterName=In Min Max 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Максимум 2-й канал
Save=1
DefaultValue=500.0
PDOMapping=1

[321A]
Comment=
ParameterName=Out Min Max
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[321Asub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Минимум/максимум выходной шкалы
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[321Asub1]
ParameterName=Out Min Max 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Минимум 1-й канал
Save=1
DefaultValue=4000.0
PDOMapping=1

[321Asub2]
ParameterName=Out Min Max 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Максимум 1-й канал
Save=1
DefaultValue=20000.0
PDOMapping=1

[321Asub3]
ParameterName=Out Min Max 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Минимум 2-й канал
Save=1
DefaultValue=4000.0
PDOMapping=1

[321Asub4]
ParameterName=Out Min Max 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Максимум 2-й канал
Save=1
DefaultValue=20000.0
PDOMapping=1

[321B]
Comment=
ParameterName=Mesurement Source
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[321Bsub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Индекс/подиндекс источника измерений(н-р ЭДС, сопротивление, температура)
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[321Bsub1]
ParameterName=Mesurement Source 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=1-й канал индекс 
Save=1
DefaultValue=25603
PDOMapping=1

[321Bsub2]
ParameterName=Mesurement Source 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=1-й канал подиндекс 
Save=1
DefaultValue=2
PDOMapping=1

[321Bsub3]
ParameterName=Mesurement Source 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=2-й канал индекс 
Save=1
DefaultValue=25603
PDOMapping=1

[321Bsub4]
ParameterName=Mesurement Source 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=2-й канал подиндекс 
Save=1
DefaultValue=3
PDOMapping=1

[321C]
Comment=Коэффициенты калибровки
ParameterName=Input Calibration Coefficients
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[321Csub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[321Csub1]
ParameterName=Input Calibration Coefficients 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Опорное сопротивление 1-го канала(RTD)
Save=1
DefaultValue=5000.0
PDOMapping=1

[321Csub2]
ParameterName=Input Calibration Coefficients 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Опорное сопротивление 2-го канала(RTD)
Save=1
DefaultValue=5000.0
PDOMapping=1

[321Csub3]
ParameterName=Input Calibration Coefficients 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Опорное напряжение термопары 1-го канала
Save=1
DefaultValue=2.5
PDOMapping=1

[321Csub4]
ParameterName=Input Calibration Coefficients 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Опорное напряжение термопары 2-го канала
Save=1
DefaultValue=2.5
PDOMapping=1

[321D]
Comment=
ParameterName=Cold Th
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[321Dsub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Индекс/подиндекс из которого берутся данные для температуры холодного спая
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[321Dsub1]
ParameterName=Cold Th 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=1-й канал индекс 
Save=1
DefaultValue=25603
PDOMapping=1

[321Dsub2]
ParameterName=Cold Th 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=1-й канал подиндекс 
Save=1
DefaultValue=1
PDOMapping=1

[321Dsub3]
ParameterName=Cold Th 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=2-й канал индекс 
Save=1
DefaultValue=25603
PDOMapping=1

[321Dsub4]
ParameterName=Cold Th 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=2-й канал подиндекс 
Save=1
DefaultValue=1
PDOMapping=1

[321E]
Comment=
ParameterName=Output Range
ObjectType=0x8
SubNumber=3

[321Esub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Диапазон выходного канала, 0-(4-20), 1-(0-20), 2-(0-24)
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[321Esub1]
ParameterName=Output Range 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Канал 1
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Esub2]
ParameterName=Output Range 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Канал 2
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321F]
Comment=
ParameterName=Status Registers
ObjectType=0x8
SubNumber=29

[321Fsub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Информация из регистров АЦП
Save=0
DefaultValue=28
PDOMapping=0

[321Fsub1]
ParameterName=Status Registers 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Содержит информацию из регистра статуса АЦП
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub2]
ParameterName=Status Registers 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Содержит информацию из регистра ошибок АЦП
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub3]
ParameterName=Status Registers 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество не совпадений CRC по SPI АЦП
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub4]
ParameterName=Status Registers 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок TIMEOUT связи с АЦП
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub5]
ParameterName=Status Registers 5
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок входа 1-го канала
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub6]
ParameterName=Status Registers 6
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок входа 2-го канала
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub7]
ParameterName=Status Registers 7
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок выхода 1-го канала
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub8]
ParameterName=Status Registers 8
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок выхода 2-го канала
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub9]
ParameterName=Status Registers 9
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки 1-го канала(Ошибки входа)
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321FsubA]
ParameterName=Status Registers 10
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки 2-го канала(Ошибки входа)
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321FsubB]
ParameterName=Status Registers 11
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки 1-го канала(Ошибки выхода)
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321FsubC]
ParameterName=Status Registers 12
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки 2-го канала(Ошибки выхода)
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321FsubD]
ParameterName=Status Registers 13
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество событий приводящих к переинициализации
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321FsubE]
ParameterName=Status Registers 14
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок прерывания
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321FsubF]
ParameterName=Status Registers 15
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество переинициализаций ЦАП
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub10]
ParameterName=Status Registers 16
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок CRC Сonfiguration registr
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub11]
ParameterName=Status Registers 17
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок не совпадения конфигурации Сonfiguration registr
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub12]
ParameterName=Status Registers 18
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество ошибок не совпадения ID АЦП
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub13]
ParameterName=Status Registers 19
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество пересечения температуры заданного минимума
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub14]
ParameterName=Status Registers 20
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество пересечения температуры заданного максимума
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub15]
ParameterName=Status Registers 21
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество критических ошибок АЦП
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub16]
ParameterName=Status Registers 22
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки CRC при запросе Сonfiguration Registr
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub17]
ParameterName=Status Registers 23
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки конфигурации Сonfiguration Registr
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub18]
ParameterName=Status Registers 24
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки CRC при запросе Status Registr
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub19]
ParameterName=Status Registers 25
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки конфигурации Status Registr 1-й канал
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub1A]
ParameterName=Status Registers 26
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Ошибки конфигурации Status Registr 2-й канал
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub1B]
ParameterName=Status Registers 27
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество не совпадение настроек
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[321Fsub1C]
ParameterName=Status Registers 28
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Колличество каналов на который нет обработчика
Save=0
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3220]
Comment=
ParameterName=Output Calibration Coefficients
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[3220sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Коэффициенты внутренней(CPU) калибровки входов
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[3220sub1]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=gain 1
Save=1
DefaultValue=1.0
PDOMapping=1

[3220sub2]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=gain 2
Save=1
DefaultValue=1.0
PDOMapping=1

[3220sub3]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=offset 1
Save=1
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[3220sub4]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=offset 2
Save=1
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[3221]
Comment=
ParameterName=ADC Calibration Coefficient
ObjectType=0x8
SubNumber=18

[3221sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=17
PDOMapping=0

[3221sub1]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Калибровочный коэффициент усиления АЦП
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub2]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Калибровочный коэффициент сдвига АЦП
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub3]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub4]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub5]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 5
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub6]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 6
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub7]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 7
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub8]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 8
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub9]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 9
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221subA]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 10
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221subB]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 11
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221subC]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 12
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221subD]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 13
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221subE]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 14
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221subF]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 15
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub10]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 16
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3221sub11]
ParameterName=ADC Calibration Coefficient 17
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=Калибровка произведена 0-нет/1-да
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3222]
Comment=
ParameterName=Additional Input Calibration Coefficient
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[3222sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Коэффициенты внутренней(CPU) калибровки входов
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[3222sub1]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=gain 1
Save=1
DefaultValue=1.0
PDOMapping=1

[3222sub2]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=gain 2
Save=1
DefaultValue=1.0
PDOMapping=1

[3222sub3]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=offset 1
Save=1
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[3222sub4]
ParameterName=Output Calibration Coefficients 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=offset 2
Save=1
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[3223]
Comment=
ParameterName=Manual Input
ObjectType=0x9
SubNumber=5

[3223sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[3223sub1]
ParameterName=uint1
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3223sub2]
ParameterName=uint2
ObjectType=0x7
DataType=0x0007
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3223sub3]
ParameterName=float1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[3223sub4]
ParameterName=float2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0.0
PDOMapping=1

[3224]
Comment=
ParameterName=Error Currents
ObjectType=0x8
SubNumber=7

[3224sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Токи которые подаются на выходы в случае возникновения различных ошибок
Save=0
DefaultValue=6
PDOMapping=0

[3224sub1]
ParameterName=Error Currents 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=Токи которые подаются на выходы в случае возникновения различных ошибок
Save=1
DefaultValue=1000
PDOMapping=1

[3224sub2]
ParameterName=Error Currents 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=2000
PDOMapping=1

[3224sub3]
ParameterName=Error Currents 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=3000
PDOMapping=1

[3224sub4]
ParameterName=Error Currents 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=21000
PDOMapping=1

[3224sub5]
ParameterName=Error Currents 5
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=22000
PDOMapping=1

[3224sub6]
ParameterName=Error Currents 6
ObjectType=0x7
DataType=0x0006
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=23000
PDOMapping=1

[3225]
Comment=
ParameterName=Error Output Map
ObjectType=0x8
SubNumber=8

[3225sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Классы ошибок подающихся на выходы и присвоение им индексов токов
Save=0
DefaultValue=7
PDOMapping=0

[3225sub1]
ParameterName=Error Output Map 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Отсутствие/повреждение датчика
Save=1
DefaultValue=1
PDOMapping=1

[3225sub2]
ParameterName=Error Output Map 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Переход температуры через нижний предел
Save=1
DefaultValue=2
PDOMapping=1

[3225sub3]
ParameterName=Error Output Map 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Переход температуры через верхний предел
Save=1
DefaultValue=3
PDOMapping=1

[3225sub4]
ParameterName=Error Output Map 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Ошибка АЦП
Save=1
DefaultValue=4
PDOMapping=1

[3225sub5]
ParameterName=Error Output Map 5
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Ошибка ЦАП
Save=1
DefaultValue=5
PDOMapping=1

[3225sub6]
ParameterName=Error Output Map 6
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3225sub7]
ParameterName=Error Output Map 7
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3226]
Comment=
ParameterName=Input Range
ObjectType=0x8
SubNumber=3

[3226sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Установка входного диапазона, %
Save=0
DefaultValue=2
PDOMapping=0

[3226sub1]
ParameterName=Input Range 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Возможный выход за диапазон в плюс
Save=1
DefaultValue=3.1
PDOMapping=1

[3226sub2]
ParameterName=Input Range 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0008
AccessType=rw
Comment=Возможный выход за диапазон в минус
Save=1
DefaultValue=1.25
PDOMapping=1

[3227]
Comment=
ParameterName=DAC Calibration Coefficient
ObjectType=0x8
SubNumber=5

[3227sub0]
ParameterName=Number of Entries
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=ro
Comment=Коэффициенты записываемые в ЦАП
Save=0
DefaultValue=4
PDOMapping=0

[3227sub1]
ParameterName=DAC Calibration Coefficient 1
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Калибровочный коэффициент усиления ЦАП
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3227sub2]
ParameterName=DAC Calibration Coefficient 2
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=Калибровочный коэффициент сдвига ЦАП
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3227sub3]
ParameterName=DAC Calibration Coefficient 3
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1

[3227sub4]
ParameterName=DAC Calibration Coefficient 4
ObjectType=0x7
DataType=0x0005
AccessType=rw
Comment=
Save=1
DefaultValue=0
PDOMapping=1
